# 国家传染病智能监测预警前置机

## 招标建议参数（三级医院）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 |
| 1 |  | 产品形态 | 2U机架式服务器，12\*3.5英寸硬盘机箱，含导轨； |
| 2 | ★ | 处理器 | 处理器：配置2颗鲲鹏920，单颗核心数≥32，总核心≥64核，主频≥2.6GHz； |
| 3 |  | 内存 | 容量≥256GB，单颗采用DDR4 3200MHz 32GB内存； |
| 4 |  | 硬盘 | ≥1.92TB SSD硬盘； |
| 5 |  | 接口 | 标配≥4个USB 3.0接口，≥1个千兆网络管理端口，≥1个串口；≥1个VGA接口； |
| 6 |  | 网络 | ≥2块独立电口网卡，1块光口网卡 |
| 7 |  | 电源 | 配置≥2个铂金超高效率电源，支持热插拔及1+1冗余，单电源功率≥900W；  |
| 8 |  | 信息安全评估 | 服务器管理软件通过完善的信息安全评估，包括保密性、完善性、抗抵赖性、可核查性测试，提供由具备CNAS资格的检测机构出具的服务器管理软件信息安全性测试报告复印件加盖厂商鲜章； |
| 9 |  | 环保要求 | 所投产品提供具备CNAS资格的检测机构出具的振动、噪声证明材料，整机符合RoHS环保要求，提供具备CNAS资质检测机构出具的证明材料； |
| 10 |  | 可靠性要求 | 提供服务器BMC管理软件故障检测软件著作权证书复印件加盖厂商鲜章。 |
| 11 |  | 操作系统 | 预装openEuler并完成系统参数调优，须保证兼容国家传染病智能监测预警前置软件，投标供应商须提供承诺函； |
| 12 |  | 数据库 | 预装openGauss并完成系统参数调优，须保证兼容国家传染病智能监测预警前置软件，投标供应商须提供承诺函； |
| 13 | ★ | 兼容性要求 | 为保证设备适配支持国家传染病智能监测预警前置软件，须提供投标厂商和中科软科技股份有限公司传染病智能检测预警前置软件的相互兼容性认证证书，并加盖厂商鲜章； |
|  | ★ | 硬件能力要求 | 为保障设备硬件质量和服务能力，投标厂商整机硬件能力需达到华为鲲鹏伙伴计划的战略级认证，并提供证书证明，加盖厂商鲜章。 |
|  | ★ | 集成能力要求 | 需提供操作系统安装、数据库安装、前置软件安装，相关存储目录规划、网络参数预设等调试工作，同时为前置机和医院电子病历厂商对接提供指导服务。提供投标供应商承诺函。 |
|  |  | 本地服务能力 | 为保证服务及时性，投标供应商注册地需为苏州或有本地服务团队，可实现售后1H上门服务能力，提供投标供应商营业执照和承诺函证明。 |
| 14 |  | 维保要求 | 提供设备三年维保服务 |

重要性说明：★代表最关键指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝。